Полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разрядов
Полигонометрические сети 4 класса, 1 и 2 разрядов создаются в виде отдельных ходов или различных систем ходов
Отдельный ход полигонометрии должен опираться на 2 исходных пункта. На исходных пунктах необходимо измерять примычные углы.
В исключительных случаях при отсутствии между исходными пунктами видимости с земли допускается:
проложение хода полигонометрии, опирающегося на 2 исходных пункта, без угловой привязки на одном из них. Для контроля угловых измерений используются дирекционные углы на ориентирные пункты государственной геодезической сети или дирекционные углы примычных сторон, полученные из астрономических измерений с точностью 5—7" или гиротеодолитных измерений с точностью 10—15";
проложение замкнутого хода полигонометрии 1, 2 разрядов, опирающегося на один исходный пункт, при условии передачи или измерения с точек хода двух дирекционных углов с точностью 5—7 на две смежные стороны по возможности в слабом месте (середине) хода;
координатная привязка к пунктам геодезической сети. При этом для контроля угловых измерений в целях обнаружения грубых ошибок измерений используются дирекционные углы на ориентирные пункты или азимуты, полученные из астрономических или гиротеодолитных измерений.
Проложение висячих ходов не допускается.
При построении полигонометрических сетей 4 класса, 1 и -2 разрядов должны соблюдаться требования, приведенные в табл. 1.
Расстояние между пунктами параллельных полигонометрических ходов данного класса (разряда), по длине близких к предельным, должно быть не менее:
· в полигонометрии 4 класса — 2,5 км;
· 1 разряда—1,5км.
Прокладка висячих ходов запрещена. При создании полигонометрических сетей 4 класса, 1 и 2 разрядов необходимо соблюдать требования, указанные в таблице.
Если пункты хода полигонометрии 1 разряда отстоят менее чем на 1,5 км от пунктов параллельного хода полигонометрии 4 класса, то между этими ходами должна быть осуществлена связь проложением хода 1 разряда.
Таблица 1
	Показатели
	4 класс
	1 разряд
	2разряд

	Предельная длина хода, км:
	
	
	

	Отдельного
	15
	5
	3

	между исходной и узловой точкой
	10
	3
	2

	между узловыми точками.
	7
	2
	1,5

	Предельный периметр полигона, км
	30
	15
	9

	Длины сторон хода, км:
	
	
	

	Наибольшая
	2,00
	0,80
	0,35

	Наименьшая
	0,25
	0,12
	0,08

	средняя расчетная
	0,50
	0,30
	0,20

	Число сторон в ходе, не более
	15
	15
	15

	Относительная погрешность хода, не более
	1:25000
	1:10000
	1:5000

	Средняя квадратическая погрешность измерения угла (по невязкам в ходах и полигонах), угловые секунды, не более
	3
	5
	10

	Угловая невязка хода или полигона, угловые секунды, не более, где п — число углов в ходе
	5[image: ]
	10
	20



Примечания: 1. В некоторых случаях, при привязке ходов полигонометрии к пунктам государственной геодезической сети с использованием светодальномеров, длина привязочных сторон может быть увеличена до 30%. 2. В исключительных случаях для ходов полигонометрии 1 разряда длиной до 1 км и 2 разряда длиной до 0,5 км допускается абсолютная линейная невязка в 10 см. 3. Количество угловых и линейных невязок, близких к предельным значениям, не должно превышать 10%. 4. Увеличение длины ходов полигонометрии 1 и 2 разряда до 30% возможно при соблюдении установленных требований.
При проведении полигонометрических ходов 1 и 2 разрядов, если их протяженность превышает значения, указанные в таблице 1, необходимо определять дирекционные углы сторон с точностью 5—7" не реже чем через каждые 15 сторон и не реже чем через 3 км. 
Для повышения жесткости сети следует стремиться к уменьшению многоступенчатости, ограничиваясь развитием полигонометрии 4 класса и 1 разряда. Все закрепленные точки полигонометрических ходов должны быть отмечены нивелированием IV класса или техническим нивелированием. В горной местности при обеспечении съемок с сечением рельефа через 2 и 5 м допускается определение высот точек полигонометрических ходов тригонометрическим нивелированием.
[bookmark: _GoBack]Измерение углов на пунктах полигонометрии осуществляется либо методом измерения отдельного угла, либо с использованием круговых приемов. Обычно это выполняется с помощью трехштативной системы оптических теодолитов Т1, Т2, Т5 и аналогичных им, с точностью центрирования 1 мм. Нивелирование IV класса не рекомендуется проводить с центрами типов 5 г. р. и 6 г. р.
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